Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1
, 
тип - 3 - Теплая закрытая стоянка (гараж), 
предприятие №10, Гаражный кооператив, 
Самара, 2024 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020
Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОМОНИТОРИНГ"
Регистрационный номер: 05-14-0030

Самара, 2024 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С

Характеристики	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Среднемесячная температура, °С	-13.5	-12.6	-5.8	5.8	14.3	18.6	20.4	19	12.8	4.2	-3.4	-9.6	
Расчетные периоды года	Х	Х	Х	Т	Т	Т	Т	Т	Т	П	П	Х	
Средняя минимальная температура, °С	-13.5	-12.6	-5.8	5.8	14.3	18.6	20.4	19	12.8	4.2	-3.4	-9.6	
Расчетные периоды года	Х	Х	Х	Т	Т	Т	Т	Т	Т	П	П	Х	

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ

Период
года	Месяцы	Всего
дней	
Теплый	Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 	126	
Переходный	Октябрь; Ноябрь; 	42	
Холодный	Январь; Февраль; Март; Декабрь; 	84	
Всего за год	Январь-Декабрь	252	

Общее описание участка
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.250
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.750
Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.800
- среднее время выезда (мин.): 2.0

Выбросы участка

Код
в-ва	Название
вещества	Макс. выброс
(г/с)	Валовый выброс
(т/год)	
----	Оксиды азота (NOx)*	0.0215000	0.000097	
	В том числе:			
0301	*Азота диоксид	0.0172000	0.000078	
0304	*Азот (II) оксид	0.0027950	0.000013	
0330	Сера диоксид	0.0055000	0.000024	
0337	Углерод оксид	1.7400000	0.007258	
0401	Углеводороды**	0.1670000	0.000698	
	В том числе:			
2704	**Бензин (нефтяной, малосернистый)	0.1670000	0.000698	

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/год)	
ВСЕГО:	0.007258	

Максимальный выброс составляет: 1.7400000 г/с.

Наименование	Mпр	Tпр	Кэ	KнтрПр	Ml	Kнтр	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Ваз 21010 (б)	4.000	1.5	1.0	1.0	15.800	1.0	3.500	да	1.7400000	

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/год)	
ВСЕГО:	0.000698	

Максимальный выброс составляет: 0.1670000 г/с.

Наименование	Mпр	Tпр	Кэ	KнтрПр	Ml	Kнтр	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Ваз 21010 (б)	0.380	1.5	1.0	1.0	1.600	1.0	0.300	да	0.1670000	

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/год)	
ВСЕГО:	0.000097	

Максимальный выброс составляет: 0.0215000 г/с.

Наименование	Mпр	Tпр	Кэ	KнтрПр	Ml	Kнтр	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Ваз 21010 (б)	0.030	1.5	1.0	1.0	0.280	1.0	0.030	да	0.0215000	

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид
Валовые выбросы

Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/год)	
ВСЕГО:	0.000024	

Максимальный выброс составляет: 0.0055000 г/с.

Наименование	Mпр	Tпр	Кэ	KнтрПр	Ml	Kнтр	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Ваз 21010 (б)	0.010	1.5	1.0	1.0	0.060	1.0	0.010	да	0.0055000	

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/год)	
ВСЕГО:	0.000078	

Максимальный выброс составляет: 0.0172000 г/с.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/год)	
ВСЕГО:	0.000013	

Максимальный выброс составляет: 0.0027950 г/с.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)
Валовые выбросы

Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/год)	
ВСЕГО:	0.000698	

Максимальный выброс составляет: 0.1670000 г/с.

Наименование	Mпр	Tпр	Кэ	KнтрПр	Ml	Kнтр	Mхх	%%	Схр	Выброс (г/с)	
Ваз 21010 (б)	0.380	1.5	1.0	1.0	1.600	1.0	0.300	100.0	да	0.1670000